**BESTEKTEKST:**

**RECYFIX HICAP F**

**1. Omschrijving**

Lineaire afvoergoot uit gerecycleerde kunststof PE-PP, met ribben versterkt, weerstandsklasse tot D400 kN volgens EN 1433. De afvoergoot is voorzien van 2 verstevigingsprofielen in stoeltjesvorm uit verzinkt staal : dikte : 4 mm, hoogte : 2 cm lengte : 1 meter, alsook van voorgevormde onderuitlaat dia. 110 mm. De afvoergeul is voorzien van een mannelijk / vrouwelijk verbinding alsook van een opstand om een veiligheidsvoeg te voorzien. De afvoergoten zijn in U-vorm uitgevoerd. De bodem van de afvoergeul kan verankerd worden in de omhullingsbeton.

**2. Bestendigheid**

- vorst- en dooibestendig

- bestand tegen alkaliën

- bestand tegen zuren, minerale oliën

- uv-bestendig

- bestand tegen strooizout en oplossingen hiervan

- ondoorlatend

**3. Afmetingen**

- lengte : x mm

- breedte uitwendig : x mm

- breedte inwendig : x mm

- hoogte : x mm

- afwateringsdoorgang : x cm²

- gewicht : x kg

**Mogelijke breedtes (te kiezen)**

* Breedte 100 mm
* Breedte 150 mm
* Breedte 200 mm
* Breedte 300 mm

**4. Mogelijke roosters ( te kiezen)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Afvoerroosters in gietijzer*** | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Sleuvenrooster 21mm klasse D400 |  |  |  | X |
| GUGI-mazenrooster 16x22mm klasse D400 | X | X |  |  |
| GUGI-mazenrooster 15x24mm klasse D400 |  |  | X |  |
| GUGI-mazenrooster 20x30mm klasse D400  | X |  |  |  |

**4. Zandvanger en hulpstukken**

De afvoer van de afwateringsgoot dient voorzien te worden van een zandvanger alsook van de nodige sluitstukken en toezichtsluiken (verschillende mogelijkheden).

**5. Installatie**

Volgens de voorschriften van de fabrikant.