[](http://www2.hauraton.com/nl/GALAbau/RECYFIX_STANDARD/index.php)**BESTEKTEKST:**

**RECYFIX STANDAARD**

**1. Omschrijving**

Lineaire afvoergoot uit gerecycleerde kunststof PE-PP, met ribben versterkt, weerstandsklasse tot C250 kN volgens EN 1433. De afvoergoot is voorzien van een verstevigingsprofiel uit PE-PP, alsook van voorgevormde onderuitlaat dia. 110 mm. De afvoergeul is voorzien van een mannelijk / vrouwelijk verbinding alsook van een opstand om een veiligheidsvoeg te voorzien. De bodem van de afvoergeul kan verankerd worden in de omhullingsbeton.

**2. Bestendigheid**

- vorst- en dooibestendig

- bestand tegen alkaliën

- bestand tegen zuren, minerale oliën

- uv-bestendig

- bestand tegen strooizout en oplossingen hiervan

- ondoorlatend

**3. Afmetingen**

- lengte : x mm

- breedte uitwendig : x mm

- breedte inwendig : x mm

- hoogte : x mm

- afwateringsdoorgang : x cm²

- gewicht : x kg

**Mogelijke breedtes (te kiezen)**

* Breedte 100 mm
* Breedte 150 mm
* Breedte 200 mm
* Breedte 300 mm

**4. Mogelijke roosters ( te kiezen) + klasse in groen te kiezen + Sleuvenbreedte of mazenbreedte in oranje te kiezen**

**Type roosters**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Afvoerroosters in verzinkt staal*** | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Sleuvenrooster, sleufbreedte 75x9mm of 130x8mm klasse A15 | X | X | x |  |
| Mazenrooster 30x10mm / 30x30mm klasse A15 of Klasse 125 | X | X | X |  |
| Geperforeerd rooster dia. 6mm klasse A15 | X |  |  |  |
| Gesloten deksel klasse A15 | X |  | X |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Afvoerroosters in inox*** | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Sleuvenrooster, sleufbreedte 75x9mm of 130x8mm klasse A15 | X |  |  |  |
| Mazenrooster 30x10mm / 30x30mm klasse B125 of klasse C250 |  |  | X |  |
| Geperforeerd rooster dia. 6mm klasse A15 | X |  |  |  |
| Mazenrooster 30x11 mm klasse B125 | X |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Afvoerroosters in nodulair gietijzer*** | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Sleuvenrooster sl.afmetingen 81x14mm of 131x6mm/ 181x6 mm / 2x85x19mm Zwart, klasse c250 | X |  | X |  |
| Sleuvenrooster sl.afmetingen 81x6mm, zwart, klasse C250 | X |  |  |  |
| GUGI-mazenrooster 16x22mm, zwart, Klasse C250 | X | X | X | X |

**5. Zandvanger en hulpstukken**

De afvoer van de afwateringsgoot dient voorzien te worden van een zandvanger alsook van de nodige sluitstukken en toezichtsluiken (verschillende mogelijkheden).

**6. Installatie**

Volgens de voorschriften van de fabrikant.